Załącznik 6

Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych

W ramach realizacji projektu -*„Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych   
w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego*, przyznany Grant może zostać wykorzystany jedynie do sfinansowania kosztów kwalifikowanych:

**Koszty kwalifikowane obejmują:**

Montaż kotła gazowego w zakresie:

1. dostawy kotła;
2. dostawy zasobnika ( w przypadku kotła jednofunkcyjnego);
3. dostawy rur hydraulicznych oraz gazowych;
4. dostawy pomp obiegowych;
5. dostawy elementów zabezpieczających połączenia hydrauliczne i gazowe, przepusty przez elementy konstrukcyjne budynku, złączki, połączenia niezbędne do budowy instalacji w tym podłączenie do istniejącego przewodu kominowego;
6. dostawy urządzeń komunikacyjnych i pomiarowych niezbędnych do odczytu danych   
   z instalacji;
7. prac instalacyjnych obejmujących montaż i konfigurację urządzeń wymienionych   
   w punktach 1-6;
8. przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi kotła;
9. przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej instalacji;
10. sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych;
11. wykonanie testów i pomiarów instalacji;

W przypadku instalacji z gazem płynnym LPG, zbiornik na paliwo oraz jego podłączenie   
do instalacji kotła gazowego nie stanowią kosztów kwalifikowanych.

Koszty kwalifikowane projektu nie obejmują kosztów wykonania przyłącza do sieci gazowej.

Montaż kotła na pelet w zakresie:

1. dostawy kotła;
2. dostawy zasobnika buforowego/c.w.u. (jeżeli jest on niezbędny w celu poprawnej pracy kotła i funkcjonowania instalacji);
3. dostawy rur hydraulicznych;
4. dostawy pomp obiegowych;
5. dostawy zasobnika na pelet;
6. dostawy elementów zabezpieczających połączenia hydrauliczne, przepusty przez elementy konstrukcyjne budynku, złączki, połączenia niezbędne do budowy instalacji w tym podłączenie do istniejącego przewodu kominowego;
7. dostawy urządzeń komunikacyjnych i pomiarowych niezbędnych do odczytu danych   
   z instalacji;
8. prac instalacyjnych obejmujących montaż i konfigurację urządzeń wymienionych   
   w punktach 1-7;
9. przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi kotła;
10. przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej instalacji;
11. sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych;
12. wykonanie testów i pomiarów instalacji.

Montaż instalacji fotowoltaicznej w zakresie:

1. dostawy modułów fotowoltaicznych;
2. dostawy falownika fotowoltaicznego;
3. dostawy konstrukcji wsporczej;
4. dostawy okablowania i zabezpieczeń;
5. dostawy elementów zabezpieczających trasy kablowe i przepusty przez elementy konstrukcyjne budynku;
6. dostawy urządzeń komunikacyjnych i pomiarowych niezbędnych do odczytu danych   
   z falownika;
7. prac instalacyjnych obejmujących montaż i konfigurację urządzeń wymienionych   
   w punktach 1-6;
8. przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej instalacji;
9. przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznej;
10. sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych;
11. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zgłoszenia do OSD;
12. wykonanie testów i pomiarów instalacji;
13. wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej.

Montaż instalacji węzła cieplnego w zakresie:

1. dostawy wymienników ciepła;
2. dostawy rur hydraulicznych;
3. dostawy pomp obiegowych;
4. dostawy elementów zabezpieczających połączenia hydrauliczne, przepusty przez elementy konstrukcyjne budynku, złączki, połączenia niezbędne do budowy instalacji;
5. dostawy urządzeń komunikacyjnych i pomiarowych niezbędnych do odczytu danych   
   z instalacji;
6. prac instalacyjnych obejmujących montaż i konfigurację urządzeń wymienionych   
   w punktach 1-5;
7. przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi instalacji;
8. przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej instalacji;
9. sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych;
10. wykonanie testów i pomiarów instalacji.

Koszty kwalifikowane projektu nie obejmują kosztów wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej.

**Możliwy jest montaż wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń i komponentów składających się na instalacje.**

**Koszty niekwalifikowane obejmują** wszelkie koszty obejmujące działania niewymienione w zakresie kosztów kwalifikowanych oraz podatek VAT od kosztów kwalifikowanych.